Retelser fra rene  
<br/>Gulvareal 25-300 m2  
Gulvhøjde (cm): 0-100 cm (isoleringstykkelse)  
<br/><br/><br/>![💰](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAMAAABEpIrGAAADAFBMVEUAAAD/yij/yij/yij/yij/yijiphD/yijiphDiphDmrBTiphDiphBrS0b/yijiphD/yij/yij/yij/yijmqxPiphD5wyP/yij/yijvthv9yCfprxbkqBL0vR/2vyHyuh7iphD7xiX6wyTRojG1izfImjPtuixrS0aWbjrboBOsgzmQaz+fcy72wip+W0LaqjDjsi6+kjWZcz10U0Sjezv4wSKHY0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFs/+SAAAAGHRSTlMAMGDfvxCfn3CAzxCvz3AgIIDvQHC/78+4pAktAAABqElEQVR4XoVSXVfiMBC9SZtGoO2ibBHX//+HfNvnPZ4jiiJQWQr92JlJUrHsOd6HztdNZuamwDdQwwRlOmhVYKVOLhxAz9Wrumbn7cBxPKjTCT2v2YncWf2lSiiARpy2E3NBIBj+WKMnbC8IK+iIzFhhLj0uCNHExjlMC9/qYsiEM1P1F/XqP1uorLqNVI0urp9HUj/XYaq2hTjFYVT9DtmeYFIbXMLtg1uSZvJWIXdOYa5L4COxrkOYQU8TNvlkZ5JH9pK1K/gWM9EGmSwdmyc6YTbvkpOUcQ1zDZshraMFcK/C3fKR+0HSdnu7syWFf2o/AxPkdQlbuj6ttw02nBy5JF/kzrP+1R41vVVFwUlplluGvAmMRUulpvQRnpmh+hWQj5b49UHSvAXGspMZ5CZCdrhDlf1AswgEVvHsuUvqfbV5PZP/p/pCiNHcleNctvHIhMBLMXSKPQ57pOOeEAnBvxJejhkb27z0BLh+1gsFpDcVlmdVWoOFao9BCFX2KzLWnZ9YafcrDbBmRWWLTlfHQZH+/xPXP3eetbtZCI7b6JS73+F7/AOyqXEFmvkN7gAAAABJRU5ErkJggg==) Priskonstanter (ekskl. moms)  
Timesatser & Basis  
Timepris: 550 kr/time  
Kørsel: 18,75 kr/km omfatter bil, disel og mandskab  
Startgebyr: 3500 kr  
AFDækningsbidrag: 0,7% Afdækning (Plast og tape mv.)  
Affald : 0,25% af subtotal udført arbejde (beton, skum plastaffald mv.)  
<br/>Materiale: 2.850 kr/m³  
Arbejdsløn: 880 pr m3  
Enkel arbejdsløn (uden højde): 75 kr/m² pr m2 areal som tillæg til de 2 ovenstående priser  
Gulvvarme (altid inkluderet)  
Materiale: 75,00KR pr m2  
Arbejdsløn: 130,00 KR pr m2  
Syntetisk net (altid inkluderet)  
Materiale: 24 kr/m²  
Arbejdsløn: 25 kr/m²  
Flydende spartelmasse  
Materiale: 450 kr/m²  
Vægt: 90 kg/m²  
<br/>Pumpebil har omkostninger ved(prisinterval baseret på vægt)

0-3000 kg 8.100,00 kr pr gang

3000-5000 6.000,00 kr pr gang

5000-8000 3.800,00 kr pr gang

![🧮](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAADv0lEQVR4AdSWA7BkRxSGb9mpKa7N5/tsrxkbk1KcrI1nI7Zt23Zy197t99bu2MnJ+ftiZm8NeuJM1V/fcZ8eG/+px+Zbzn+DRayav2F2jTP7jf/+ArtOKaUjxabck51iHchPl/vz0gTbEva+3FQLPFiQ/sQuM6nmSEkmbU8e9QS4KzPp+E2jhpmHijKoN32MxURM1WOm/gIzCkmWZtHurGTCEF5AaW9OKqRiPRNy5fqiNImDtyWNJPDjKTni5TOLra8qc3mBsWoGiNye44v0F9hUnUl8k5hanzLSWpc68gnHl+DneUnd70/InBWpHjP13wNLj8dgDDqeFQR9NnIVLJNVE8YA5jh5M5yY+f95E3559WD67TqDfmo3rN+uN+jbZUYQ/LnLeAJ1v3Qb1i9XGZJ9AUIcU/z1ajuHXrYVMQsz9Rfo7Es8kH5oNBQ3LBwswIP1x8nHZk9448cWXqbDIPCntmPl5ZqxMKhmYKb+Akcb+uLW4apxqJqZEn4s+WowU3+B3msmPsFNs1gmiJzrO/bxrCAYRchVoMclZmovsP3Os7rp47EmKxCJqI3Aikh07YTehF9/XEW0r5Boa5ZQ3GQKOlAU4sYMS3FNqs3VqYIOFds+uCHD9temzeKeWbAPvThFai/w3UclRL25ROvSiUQOD06DH+LnySHuyvP7qg7c9lCBgGAffmEi6S/weh7x0wZJh37fpfDRn69hzYJ9+JnxCbwJ7z31DrxurKE+BjTp1bsxvK+0F3j71jPuWPJUZcWFdxQM9TEAuvVubPaDpYp1L084xg/v/fSWs/UXuP7JqdT61mRa9GSF9LP9nSnEQzE4CHvh4xUCnP1QKXKoicgH7j1e/yVov28CLXyigq64v5iWPVOlyLegS+8tUvEbV1ZZTe1lwo1F44rnq73e++6emcACt4/HLSERhSYrGCUnI8XvvW2G1F4Ar5dzSCAS3XrHBiviMaEvoraua94Y2NAza2DtdtNj3Y6afgvWBOAPWLb5eBWvFx7R79QGUTtgxZaKQU27PN53VY3+V/H07vdp6NWSuJGGXf+1x/z5z9+h/ObdckjXIUpq3WaB8E+fd/2sYdd+Gepp6AE9f+lVd+u/B6Y2vkp8CxqwbJNi/0Xr1EA+RAys2abiYMHS1yTIt6SVc2dbbg61IA53e5e036q/wCl1TxA/3ZL1RBgRO97x3/Dl4Q91bIFaxMK5su16+Z/+S4aCit93vC3k/LGW4P8nO8Lmg/jUxCAzQWaD7ADxMSwHuY7O2IFh1AGDAQAAwNd371sKcVQAAAAASUVORK5CYII=) Beregningsproces  
Trin 1: Afledte værdier  
Isolering (m³) = Areal × (Højde ÷ 100)  
Pumpet vægt (kg) = Areal × 90 kg/m²  
Trin 2: Beregn komponenter  
Isolering:  
<br/>Hvis højde > 0: Materiale + arbejde baseret på m³  
Hvis højde = 0: Kun simpel arbejde baseret på m²  
Gulvvarme: Materiale + arbejde (altid inkluderet)  
<br/>Syntetisk net: Materiale + arbejde (altid inkluderet)  
<br/>Flydende spartelmasse: Materiale baseret på areal  
<br/>Pumpebil: Vælg prisinterval ud fra total vægt  
<br/>Startgebyr: Fast beløb  
<br/>Trin 3: Subtotal A  
Subtotal A = Sum af alle ovenstående komponenter  
Trin 4: Tillæg til subtotal  
AFDækningsbidrag = Subtotal A × 0,7% omksotninger til afdækning plast og tape mv.  
Affald = Subtotal A × 0,25% Dette er affald omk. Efter udført arbejde  
Trin 5: Transportomkostninger  
Afstand fra base (4550 Asnæs) baseret på postnummer:  
<br/>4000-4999: 40 km tur-retur (Vestsjælland)  
2000-2999: 160 km tur-retur (København)  
3000-3999: 120 km tur-retur (Nordsjælland)  
5000-5999: 60 km tur-retur (Fyn)  
<br/>Beregning:

Bemærkninger at der er ekstra omkostninger hvor der er bro afgifter eller sejlans forbundet med udførsel af opgaven

Fyn er indeholdt med broafgift

Jeg tænker hvis vi har km til opgaven og anvender km. Takst på 18,75 så er transport indeholdt  
Køretid (timer) = Afstand ÷ 70 km/t  
Transport arbejde = 2 medarbejdere × Timepris × Køretid × 2 (tur-retur)  
Transport bil = Afstand × 4 kr/km  
Total transport = Transport arbejde + Transport bil  
Trin 6: Total før hast  
Total før hast = Subtotal A + Dækningsbidrag + Spild + Total transport  
Trin 7: Hastighedstillæg  
Hastighedsmultiplikator:  
\- Normal: × 1,00  
\- Hurtigt: × 1,10  
\- Rush: × 1,20  
<br/>Pris ekskl. moms = Total før hast × Hastighedsmultiplikator  
Trin 8: Moms og prisinterval  
Moms = Pris ekskl. moms × 25%  
Pris inkl. moms = Pris ekskl. moms + Moms  
<br/>Prisinterval:  
Min pris = Pris inkl. moms - 10.000 kr  
Max pris = Pris inkl. moms + 10.000 kr  
![📈](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAB50lEQVR4AWIYFGDDvqP7BwgbAIgrB996giCO/1M/m/HPLIO6/QtqRXXj1LZt27Ztm9vOJnPZd8/v7dtucprMzXxuvrNzFKC5d5jI1/jcIjfb1t4BPXBtuziSLg9Pcg/wTjjAYXQkWXn++GEALnp7aPK1zx/IcGuHWIDNxWVITAHOGuqpjwRQ2doNBoUDoHjZekenyIy1FU2+6O+PPuIqgLpvWluwPmIAWN2vV1fFAtwcHUq6H9ZUg0ksAOx3SD7j7Y3bEJfpm3A2OJgmXzH/B00Ih9zHdBUYyMlndcc5IEYC0H3x/Rtpv8MSCoC674eHoEkcgHy/6wxQ19mPTnhA0+hl22xoZOe8gs/00ioc8ve0VgD0xFKiTa2ffM7DMloCLOmev69GALnuXACgjBAUD4BQBdDn48vqzg9gxd0NAkMVIDgmgXJrn/P6Asgn4WhBEQ28/vMrfZ4anZAgpn5+J6ODI/TA/b5UUKBpOuo/CVFTHCQ4YCA5VgJ9toID0YWPBJCUltXeVmXgPX+qOYKAjSsAlB2CgwzqAgME6s4X4Dg9TWPHMzZsOj4A0IRsU8329uv7Oza6CXHowFXXL+NXgYbSStzP0O3iAWpiEtivFw9QmZJJJhzsjfobarLdjWBtCGQ0DBBWAACcIW/qxNrtTAAAAABJRU5ErkJggg==) Eksempel på beregning  
Input:  
<br/>Areal: 50 m²  
Højde: 20 cm Ved beregning skal der på de 20 cm. Fratrækkes 5 cm. Til beton så der kun bliver 15 cm. isolering  
Postnummer: 2100 (København)  
Tidsramme: Normal  
Output:  
<br/>Isolering: 7,5 m3  
Pumpet vægt: 4.500 kg  
Transport: 160 km tur-retur  
Estimeret pris: Ca. 120.000-140.000 kr inkl. moms  
Prisinterval: ±10.000 kr variation  
![⚠️](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAACJUlEQVR4AWKgBHxaxiAAwgwDAQC9l0P8FkEcxq+5rl0yXy+z7Tpl252zu2Vesl2n7Eu2dcm262meMJ938q/5/PfwfbG7Mw/WSriLAt9YELV4sRfrcoNkmagZmYEPB8otwBEX5N2uohQnuyMRV6LFFMjm5cb8kbVAAwtwpRlwtrY28GF/GUELtukp/HQIcKdrtC3o9BSmgeutKGzRgk36xwNwe2dFLJxUGeTy5kDagn36Hu2qoWbNmiBNG9XA8/2eqAV5+gv1dHocC1G9enWD46vkLcjSP+hj7Ptq1aoZHFsZSI8FQfpLjSgOmmB6ClWpUsXA4owQpL/USIv071QBlSpV0sjPCHl6Q6RvxxAVK1bUCK6O9ulJn/YBwjAkaNEo4DJRC4Lz3kivGT3Qg+/7BL3b+Xq5bQtGegV43cfJyj9NPm+UC8/zCHq11cvtWzDueDznb3b85eRzRzpwnK/0aOPo5bYtmOkprq/5JnOUgXQ6Tfiby6xbMNP/hcNLHaRSKZDZIzJcZt2Cmf4vHFqaQSKRAJk1PM1lwhYs0pPz6x3EYjGQDVMMA8IW5Ok1iyakMHNYCs/2OfwvbMEiPaHoovHKwNCkNiBvwSL9wvFJlC1bFqRfuxiXCVuwSE8WjkugdOnSIH3blucycQvS9AZPVe0LxiYwfmCMv7ns/1vgigjJfqPKRG/A3A0Z4S6w5/2eEr98oaWJQoqaOcnbrYVrKmGiX+k/A8p4TZk7YN6vAAAAAElFTkSuQmCC) Vigtige noter  
Alle priser er afrundede til nærmeste hele krone  
Prisintervallet er ±10.000 kr (i alt 20.000 kr spænd) for at dække variation i konkrete forhold  
Transportomkostninger er estimerede baseret på postnummerområder  
Minimum areal er 25 m², maksimum er 300 m²  
Maksimal højde er 100 cm
